**Identifikácia výrobcu:**

Slovenské liehovary a likérky a.s. , Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, Tel. +421 33 7352102

**Popis výrobku :**

Vedľajší produkt pri výrobe liehu, získaný odstredením tekutých liehovarských výpalkov po fermentácii a destilácii zo šrotu kukurice. Používa sa ako prídavok do kŕmnych zmesí pre zvieratá pri mokrom kŕmení. Surovina: zrno Kukurice siatej (Zea mays L.) určeného na výrobu etanolu, ktorej kvalita vyhovuje S001 04 Kukurica.

**Organoleptické vlastnosti :**

**Vzhľad:** Sypký s vlhkosťou do 70 %

**Farba:** Medovo- žltá

**Vôňa :** Typická pre daný produkt, bez cudzieho zápachu.

**Požiadavky na kvalitu :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parameter** | **V pôvodnej hmote** |
| Sušina v % hmot. | min. 32% |
| Dusíkaté látky NL v % hmot. | min. 10 |
| Vláknina v % hmot. | min.3,5 |
| Tuk v % hmot. | min. 0,5 |
| Popol v % hmot. | max. 1,0 |

**Obsah mykotoxínov:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parameter** | **Max. obsah v prepočte na 12% vlhkosť** |
| Aflatoxín (B1, B2, G1, G2) | 0,02 mg/ kg , krmivo určené pre dojnice 0,005 mg/kg |
| Deoxynivalenol ( DON ) | 9 mg/kg |
| Zearalenón (ZEA) | 1,5 mg/kg |
| Ochratoxín | 0,1 mg/kg |

**Zdravotná neškodnosť :**

1. Kŕmna surovina musí byť zdravotne neškodná, bez živých škodcov a cudzích pachov.
2. Množstvo nežiadúcich látok v kŕmnej surovine ( ťažké kovy, mykotoxíny a iné ) musí byť v súlade s platnými leg. predpismi EU a SR ( Nariadenie EP a Rady ( ES ) č. 178/2002 a 183/2005 a Nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z.z.o nežiadúcich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov ).

**Informácia o GMO a aditívach :**

Výrobok nepochádza z geneticky modifikovaných organizmov a spĺňa požiadavky nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1829/2003 a 1830/2003. V procese výroby sa nepoužívajú antibiotiká . Výrobok obsahuje konzervačnú látku SELKO TMR v množstve 1-1,5kg/tonu mláta.

**Skladovanie balenie preprava :**

**Skladovanie :** Skladovacia priestory a zariadenia musia byť suché, čisté a v dobrom technickom stave, so zamedzením prieniku hlodavcov a vtákov.

**Trvanlivosť** : - Bez úpravy- max. 48 hodín od dodania.

* 2 mesiace od dátumu výroby, ak je krmná surovina silážovaná bez prístupu vzduchu . Silážovaním sa rozumie vytesnenie vzduchu , hermetické uzavretie fóliou minimálne v jednej vrstve a dôkladné zaťaženie krytiny, alebo uskladnenie vakovaním.

**Balenie, preprava :** Balenie – voľne ložené. Dopravné prostriedky, prepravujúce voľne ložené materiály sa musia pravidelne čistiť, v prepravných kontajneroch nesmú zostať žiadne zvyšky z predchádzajúcej prepravy. Prepravovaná surovina musí byť chránená pred poveternostnými vplyvmi.