**Identifikácia výrobcu:**

Slovenské liehovary a likérky a.s. , Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, Tel. +421 33 7352102

**Popis výrobku :**

Technický lieh sa získava ako vedľajší produkt pri destilácii a rafinácii skvasenej zápary sacharidov získaných z kukurice. Používa sa na technické účely.

Technický lieh je horľavina, dráždivý pre oči, pôsobí omamne a môže poškodzovať zdravie pri nadýchnutí pár a priamom styku s pokožkou a očami.

**Organoleptické vlastnosti :**

**Vzhľad:** Číra kvapalina, bez usadenín a iných nečistôt.

**Farba:** Mierne nažltlá kvapalina.

**Vôňa :** Charakteristická po etanole a vedľajších produktoch kvasenia.

**Analytické požiadavky**

Etanol min. 89 % obj.

Metanol max. 2 000 mg/la

Estery max. 8 000 mg/la

Aldehydy max. 6 000 mg/la

Vyššie alkoholy max. 25 000 mg/la

**Skladovanie balenie preprava :**

**Skladovanie :** Skladuje sa v čistých, chladných a dobre vetrateľných miestnostiach za podmienok pre skladovanie horľavých kvapalín.

**Trvanlivosť** : Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok skladovania je trvanlivosť neobmedzená.

**Balenie, preprava :** Do čistých obalov. Prepravuje sa v zmysle ADR.